Использование жидкокристаллического дисплея
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Для того, чтобы выбрать тип строчки, одну из функций машины или операцию, высвеченную на клавише, нажимайте кна клавиши пальцами.

ВНИМАНИЕ

Нажимайте клавиши только пальцами или прилагающимся специальным карандашом. Не используйте для этого острые карандаши, отвертки и другие жесткие и острые предметы. Не давите на экран сильно. Сильное нажатие или нажатие острым предметом может повредить экран.

Использование жидкокристаллического дисплея
ВНИМАНИЕ

•  В зависимости от температуры воздуха или других атмосферных влияний, экран или его часть могут становиться темнее или светлее. Данные изменения цвета экрана естественны и не являются признаком неисправной работы экрана. Настройте яркость экрана по своему предпочтению.

•   Экран может оставаться темным некоторое время после включения машины. Данная особенность жидкокристаллического экрана не является признаком неисправности его работы.

•   Если экран машины не находится непосредственно перед Вами, допускаются изменение цвета или блеклое изображение. Данная особенность жидкокристаллического экрана не является признаком неисправности его работы. Для получения наилучшего изображения, пользуйтесь экраном, находясь непосредственно перед ним.
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