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Коммерческое предложение.

Фильтр тонкой очистки для моечных аппаратов высокого давления предназначен для фильтрации мелких фракций. Устанавливается на входное отверстие аппарата для подачи воды.
- Фильтрующий элемент из нержавеющей стали обеспечивает долгий срок эксплуатации.
- Возможность подсоединения с любой стороны (G3/4F или G3/4M). 
- Возможность пропускания воды в любую сторону.
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Технические характеристики.
	Максимальное давление, бар
	12

	Максимальная температура, ºC
	60

	Максимальный расход воды, л/мин
	50

	Фильтрация, мкм
	50


Страна-производитель – Германия.

Цена со склада в Москве:
