· Намотка шпульки во время шитья
Дополнительный штифт для катушки
Вы можете наматывать нить на шпульку во время шитья. Это особенно удобно для наматывания шпульки для вышивания в то время как машина вышивает. Процесс заправки нити для намотки в этом случае отличается от вышеописанного. Внимательно прочтите и следуйте инструкциям данного раздела.
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1. Совместите желобок шпульки с держателем на штифту для шпульки и оденьте ее на штифт.
1. Желобок шпульки

2. Держатель на штифте
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 2. Отведите дополнительный штифт для катушки понаправлению от себя до упора  
1. Дополнительный штифт для катушки
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3. Установите катушку на дополнительный штифт так, чтобы нить раскручивалась сзади. Как следует закрепите диск катушкодержателя на штифте.
1. Штифт катушкодержателя

2. Диск катушкодержателя

3. Катушка
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