1. Корпус & разнообразные элементы корпуса

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	
	Боковая крышка корпуса
	1

	2
	
	Винт 11/64 – 40, L = 12
	1

	3
	
	Шайба
	2

	4
	
	Прокладка
	2

	5
	
	Винт 11/64 – 40, L = 12
	1

	6
	
	Крепежный болт рукава машины
	1

	7
	
	Винт 11/64 – 40, L = 5
	1

	8
	
	Штифт
	1

	9
	
	Резиновая прокладка
	1

	10
	
	Боковая крышка
	1

	11
	
	Прокладка боковой крышки
	1

	12
	
	Винт 11/64 – 40, L = 9
	7

	13
	
	Боковая крышка корпуса
	1

	14
	
	Винт 11/64 – 40, L = 22
	1

	15
	
	Винт 11/64 – 40, L = 18
	1

	16
	
	Прокладка
	2

	17
	
	Прокладка боковой крышки корпуса
	2

	18
	
	Левая боковая крышка
	1

	19
	
	Прокладка боковой крышки
	1

	20
	
	Винт 11/64 – 40, L = 9
	3

	21
	
	Защитная крышка нитепритягательного рычага
	1

	22
	
	Винт 11/64 – 40, L = 5
	2

	23
	
	Комплект передней крышки
	1

	24
	
	Прокладка (А)
	1

	25
	
	Прокладка передней крышки (В)
	1

	26
	
	Винт 11/64 – 40, L = 14
	2

	27
	
	Винт 11/64 – 40, L = 9
	1

	28
	
	Резиновая заглушка
	2

	29
	
	Верхняя крышка
	1

	30
	
	Металлический шпиндель червячной передачи
	1

	31
	
	Металлический управляющий кулачковый вал
	1

	32
	
	Винт 3/16 – 28, L = 6
	4

	33
	
	Передняя прокладка верхней крышки
	1

	34
	
	Масляный фетр
	2

	35
	
	Фиксатор масляного фетра
	1

	36
	
	Винт 11/64 – 40, L = 18
	6

	37
	
	Резиновая заглушка
	6

	38
	
	Крышка картера коробки передач
	1

	39
	
	Тарельчатая пружина
	2

	40
	
	Винт с круглой головкой
	1

	41
	
	Винт 11/64 – 40, L = 12.8
	1

	42
	
	Ручной остановочный фиксатор
	1

	43
	
	Винт 11/64 – 40, L = 7
	2

	44
	
	Шариковый винт
	1

	45
	
	Гайка 3/16-28
	1

	46
	
	Резиновая заглушка
	1

	47
	
	Прокладка верхней крышки, задняя
	1

	48
	
	Масляный экран на рукаве
	1

	49
	
	Винт 11/64 – 40, L = 7
	1

	50
	
	Направитель коленного остановочного рычага главного вала
	1

	51
	
	Резиновая заглушка
	1

	52
	
	Прокладка боковой крышки (А)
	1

	53
	
	Боковая крышка (А)
	1

	54
	
	Винт 11/64 – 40, L = 9
	7

	55
	
	Прокладка для масляного окошка
	1

	56
	
	Боковая крышка, компл., B
	1

	57
	
	Винт 11/64 – 40, L = 9
	4

	58
	
	Боковая крышка
	1

	59
	
	Винт 11/64 – 40, L = 14
	2

	60
	
	Шайба 
	2

	61
	
	Прокладка
	2

	62
	
	Нижняя выдвижная пластина
	1

	63
	
	Нижний винтовой штифт
	2

	64
	
	Нижний масляный экран
	1

	65
	
	Штифт крышки масляного экрана петлителя
	1

	66
	
	Винт 11/64 – 40, L = 5
	1

	67
	
	Комплект головы машины
	1

	68
	
	Прокладка
	2

	69
	
	Основной шарнир
	2

	70
	
	Торговый знак
	1

	71
	
	Масляное окошко
	1


2. Компоненты основания машины

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	
	Защитная крышка ремня
	1

	2
	
	Винт 11/64 – 40, L =  8.5
	2

	3
	
	Установочный винт защитной крышки ремня
	1

	4
	
	Нижний направитель
	1

	5
	
	Резиновая вкладка
	2

	6
	
	Комплект основания машины
	1

	7
	
	Основание головы
	(1)

	8
	
	Направительный штифт
	(2)

	9
	
	Резиновая прокладка
	(4)

	10
	
	Винт 11/64 – 40, L = 10.5
	(4)

	11
	
	Держатель шарнира
	(2)

	12
	
	Штифт
	(2)

	13
	
	Винт 15/64 – 28, L = 20.5
	(4)

	14
	
	Шайба
	(4)

	15
	
	Винт 3/8 – 28, L = 10
	(1)

	16
	
	Прокладка крышки маслоспускного отверстия
	(1)

	17
	
	Прижимная пружина пускового рычага
	(1)

	18
	
	Винт
	(1)

	19
	
	Гайка 15/64 – 28
	(1)

	20
	
	Стопорный винт
	(1)

	21
	
	Гайка 5/16 – 18
	(1)

	22
	
	Винт 15/64 – 28, L = 12
	(1)

	23
	
	Пусковой шарнирно-стержневой вал
	(1)

	24
	
	Болт
	(1)

	25
	
	Винт 15/64 – 28, L = 7
	(1)

	26
	
	Пусковой шатун
	(1)

	27
	
	Пусковой рычаг
	(1)

	28
	
	Е-образная установочная шайба
	1

	29
	
	Управляющий штифт
	1

	30
	
	Винт 11/64 – 40, L = 8.5
	4

	31
	
	Фетровый прижимной полозок основания машины
	4

	32
	
	Винт 15/64 – 28, L = 69
	4

	33
	
	Шайба
	4

	34
	
	Гайка 15/64 – 28
	8

	35
	
	Управляющий штырьковый цоколь
	1

	36
	
	Винт 11/64 – 40, L = 24
	3

	37
	
	Окошко уровня масла
	1


3. Компоненты главного вала

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	
	Шпульный колпачок
	1

	2
	
	Рычаг защелки шпульного колпачка
	(1)

	3
	
	Защелка шпульного колпачка
	(1)

	4
	
	Прижимная защелка
	(1)

	5
	
	Зажимной винт защелки
	(1)

	6
	
	Шарнирный болт
	(1)

	7
	
	Натяжная пружина
	(1)

	8
	
	Натяжной винт
	(1)

	9
	
	Зажимной винт
	(1)

	10
	
	Шпулька
	1

	11
	
	Челночный механизм
	1

	12
	
	Установочная пластина шпульного колпачка
	1

	13
	
	Винт 11/64 – 40, L = 5
	2

	14
	
	Муфта челночного механизма
	1

	15
	
	Винт 1/4 - 40, L = 6.0
	(4)

	16
	
	Смазочный фитиль
	1

	17
	
	Гайка 9/64 – 40
	1

	18
	
	Регулировочный винт
	1

	19
	
	Комплект вкладышей, передний
	1

	20
	
	Смазочный фитиль
	(1)

	21
	
	Винт 15/64 – 28, L = 7
	3

	22
	
	Вкладыш, промежуточный
	1

	23
	
	Шестерня, комплект
	1

	24
	
	Винт 1/4  - 40, L = 6
	(2)

	25
	
	Зубчатое колесо & шестерня, комплект
	1

	26
	
	Зубчатое колесо & шестерня, комплект верхний
	(1)

	27
	
	Зубчатое колесо, комплект
	(1)

	28
	
	Винт 1/4  - 40, L = 7.0
	(2)

	29
	
	Шестерня, комплект
	(1)

	30
	
	Винт 1/4  - 40, L = 7.0
	(2)

	31
	
	Зубчатое колесо & шестерня, комплект нижний
	(1)

	32
	
	Зубчатое колесо, комплект
	(1)

	33
	
	Винт 1/4  - 40, L = 7.0
	(2)

	34
	
	Шестерня, комплект
	(1)

	35
	
	Винт ¼1/4  - 40, L = 7.0
	(2)

	36
	
	Шайба
	1

	37
	
	Упорная шайба
	1

	38
	
	Вертикальный вал
	1

	39
	
	Втулка, верхняя
	1

	40
	
	Втулка нижняя
	1

	41
	
	Винт 15/64 – 28, L = 11.5
	2

	42
	
	Шайба
	1

	43
	
	Вкладка задняя, комплект
	1

	44
	
	Смазочный фитиль
	(1)

	45
	
	Резиновая заглушка
	1

	46
	
	Подающий фактис челночного механизма, комплект
	1

	47
	
	Втулка
	1

	48
	
	Пластинчатая пружина
	1

	49
	
	Винт регулировки подачи масла в челночный механизм
	1

	50
	
	Установочный винт
	1

	51
	
	Держатель маслоподающей фетровой прокладки
	1

	52
	
	Винт 15/64 – 28, L = 7
	1

	53
	
	Маслоподающая фетровая прокладка 
	1

	54
	
	Управляющий вал челночного механизма
	1

	55
	
	Шпульный колпачок, комплект
	1

	56
	
	Пружина
	(1)


5. Прижимной вал, компоненты поддерживающего устройства прижимного вала

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	
	Регулятор прижимной пружины
	1

	2
	
	Прижимной вал
	1

	3
	
	Прижимная пружина
	1

	4
	
	Держатель направителя прижимного вала
	1

	5
	
	Винт 11/64 – 40 L = 12.8
	2

	6
	
	Держатель прижимного вала
	1

	7
	
	Винт 1/4 - 40 L = 8
	1

	8
	
	Втулка
	1

	9
	
	Ползунковый валок
	1

	10
	
	Соединительный штырь
	1

	11
	
	Держатель
	1

	12
	
	Держатель, комплект
	1

	13
	
	Держатель
	(1)

	14
	
	Штыревой направитель
	(1)

	15
	
	Винт 9/64 – 40 L = 6.8
	(1)

	16
	
	Винт
	1

	17
	
	Винт 11/64 – 40 L = 7
	1

	18
	
	Держатель рабочей скобы
	1

	19
	
	Винт 11/64 – 40 L = 9
	1

	20
	
	Винт 11/64 – 40 L = 8
	1

	21
	
	Винт 11/64 – 40 L = 8
	1

	22
	
	Направитель механизма обрезки игольной нити
	1

	23
	
	Направитель механизма обрезки игольной нити
	1

	24
	
	Держатель затвора рабочей скобы, комплект
	1

	25
	
	Пружина затвора держателя рабочей скобы
	(1)

	26
	
	Пружина затвора рабочей скобы
	(2)

	27
	
	Установочный штифт пружины затвора рабочей скобы
	(2)

	28
	
	Винт с круглой головкой D = 7.94 H = 1.5
	1

	29
	
	Винт 3/32 – 56 L = 1.9
	2

	30
	
	Затвор рабочей скобы
	1

	31
	
	Затвор рабочей скобы, вязаная вещь
	1

	32
	
	Основание рабочей скобы
	1

	33
	
	Основание рабочей скобы
	1

	34
	
	Крышка держателя
	1

	35
	
	Винт
	2

	36
	
	Держатель рабочей скобы, комплект
	1

	37
	
	Винт 15/64 – 28 L = 14
	(2)

	38
	
	Углубление в держателе основания рабочей скобы
	1

	39
	
	Винт с круглой головкой D = 8.73 H = 6.0
	1

	40
	
	Выдвижной стержень плеча рабочей скобы
	1

	41
	
	Консольный направитель основания рабочей скобы
	1

	42
	
	Винт 11/64 – 40 L = 9.5
	2

	43
	
	Рабочая скоба
	1

	44
	
	Соединительный штырь
	1

	45
	
	Винт 9/64 – 40 L = 8.5
	1

	46
	
	Несущее плечо
	1

	47
	
	Винт 15/64 – 28 L = 7
	1

	48
	
	Установочный винт
	1

	49
	
	Шарнирный штифт, регулирующий длину
	1

	50
	
	Вал направителя, регулирующий длину
	1

	51
	
	Гайка 15/64 – 28
	1

	52
	
	Шкала регулировки длины
	1

	53
	
	Вал коленчатого рычага регулировки длины
	1

	54
	
	Винт 15/64 – 28 L = 15.5
	(1)

	55
	
	Вал
	1

	56
	
	Роликовый штифт коленчатого вала
	1

	57
	
	Гайка 15/64 – 28
	1


6. Компоненты основания иглодержателя

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	
	Квадратный элемент
	1

	2
	
	Штифт
	1

	3
	
	Гайка 15/64 – 28
	1

	4
	
	Втулка
	1

	5
	
	Винт 15/64 – 28 L = 10.5
	2

	6
	
	Резиновое кольцо
	1

	7
	
	Смазочный фитиль
	1

	8
	
	Коленчатый вал основания, передний 
	1

	9
	
	Втулка, задняя
	1

	10
	
	Масляная фетровая прокладка
	1

	11
	
	Коленчатый вал основания, задний
	1

	12
	
	Винт 15/64 – 28 L = 12
	(1)

	13
	
	Смазочный фитиль
	1

	14
	
	Винт с круглой головкой
	1

	15
	
	Гайка 1/4 – 24
	1

	16
	
	Рабочий орган иглодержателя
	1

	17
	
	Соединительный направитель вала
	1

	18
	
	Винт 11/64 – 40 L = 16.0
	2

	19
	
	Винт
	1

	20
	
	Гайка 11/64 – 40
	1

	21
	
	Управляющее зубчатое колесо иглы, комплект
	1

	22
	
	Упорная шайба, комплект
	1

	23
	
	Установочный винт
	(1)

	24
	
	Винт 15/64 – 28 L = 7
	(1)

	25
	
	Вал управления ножом, комплект
	1

	26
	
	Смазочный фитиль
	(1)

	27
	
	Установочный винт
	1

	28
	
	Упорная шайба, комплект
	1

	29
	
	Винт 15/64 – 28 L = 7
	(2)

	30
	
	Основание иглодержателя
	1

	31
	
	Винт 15/64 – 28 L = 11
	1

	32
	
	Шарнирный штифт
	1

	33
	
	Смазочный фитиль
	1

	34
	
	Установочный держатель
	1

	35
	
	Винт 11/64 – 40 L = 8
	2

	36
	
	Масляная фетровая прокладка
	2

	37
	
	Соединительный направитель вала
	1

	38
	
	Винт 9/64 – 40 L = 4.5
	2

	39
	
	Соединительная деталь иглодержателя
	1

	40
	
	Винт 9/64 – 40 L = 8.5
	(1)

	41
	
	Фиксатор фетровой прокладки, нижний
	1

	42
	
	Иглодержатель
	1

	43
	
	Нитенаправитель катушки игольной нити
	1

	44
	
	Винт 1/8 – 44 L  = 4.5
	1

	45
	
	Игла DPX5 #11J
	1

	46
	
	Нитенаправитель иглодержателя
	1

	47
	
	Игла 134SES 75
	1


7. Компоненты регулировки ширины обметки

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	
	Регулировочный винт длины стежка
	3

	2
	
	Винт
	1

	3
	
	Гайка 5/16 - 18
	1

	4
	
	Гайка 5/16 – 18
	3

	5
	
	Рычаг позиционирования, комплект
	1

	6
	
	Винт 3/16 – 28 L = 12
	(2)

	7
	
	Расцепляющий рычаг, комплект
	1

	8
	
	Штифт
	1

	9
	
	Ролик
	1

	10
	
	Регулировочный рычажный стопор, компл.
	1

	11
	
	Соединительный элемент регулировочного рычага
	1

	12
	
	Регулировочный шарнирный болт
	1

	13
	
	Винт с круглой головкой
	1

	14
	
	Коленчатый рычаг
	1

	15
	
	Ролик
	1

	16
	
	Винт с круглой головкой
	1

	17
	
	Гайка 11/64 – 40
	1

	18
	
	Винт
	1

	19
	
	Указатель ширины
	1

	20
	
	Винт 1/8-44 L = 4.5
	2

	21
	
	Регулировочный рычаг
	1

	22
	
	Пружина
	1

	23
	
	Винт 1/8-44 L = 4.5
	2

	24
	
	Держатель регулировочного рычага
	1

	25
	
	Винт 15/64-28 L = 12
	2

	26
	
	Вал регулировочного рычага, компл.
	1

	27
	
	Смазочный фитиль
	(1)

	28
	
	Несущий держатель
	1

	29
	
	Гайка 11/64-40
	2

	30
	
	Винт
	2

	31
	
	Вал позиционирования иглы
	1

	32
	
	Винт 15/64-28 L = 9
	2

	33
	
	Несущий держатель, компл.
	2

	34
	
	Смазочный фитиль
	(2)

	35
	
	Шатун позиционирующего рычага
	1

	36
	
	Штифт соединительной вилочной кулисы, компл.
	1

	37
	
	Смазочный фитиль
	(1)

	38
	
	Винт
	2

	39
	
	Гайка 11/64-40
	2

	40
	
	Соединительный штифт
	1

	41
	
	Смазочный фитиль
	(1)

	42
	
	Пружина
	1

	43
	
	Подвесной винт
	2

	44
	
	Соединительная вилочная кулиса
	1

	45
	
	Пружина
	1

	46
	
	Гайка 15/64-28
	1

	47
	
	Стопор регулировочного рычага, компл.
	1

	48
	
	Указатель ширины
	1

	49
	
	Винт 1/8-44 L = 4.5
	2


8. Компоненты приспособления для обрезки игольной нити

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	
	Устройство обрезки нити, компл.
	1

	2
	
	Устройство обрезки нити, нижний
	(1)

	3
	
	Позиционный штифт
	(1)

	4
	
	Устройство обрезки нити, верхний
	(1)

	5
	
	Прижимная пружина игольной нити
	(1)

	6
	
	Винт с круглой головкой
	(1)

	7
	
	Винт 11/64-40 L = 5
	2

	8
	
	Винт 15/64-28 L = 7
	1

	9
	
	Стержневой направитель механизма обрезки игольной нити
	1

	10
	
	Держатель механизма обрезки игольной нити, компл.
	1

	11
	
	Винт 1/4 –40 L = 7.0 
	(2)

	12
	
	Держатель механизма обрезки игольной нити, компл.
	1

	13
	
	Винт 1/4 –40 L = 7.0 
	(2)

	14
	
	Ограничительная пластина
	1

	15
	
	Винт 11/64-40 L = 7.8
	2

	16
	
	Управляющая кулачковая пружина
	1

	17
	
	Ось управляющей кулачковой пружины
	1

	18
	
	Винт с круглой головкой
	1

	19
	
	Установочная пластина управляющего кулачка
	1

	20
	
	Винт с круглой головкой
	1

	21
	
	Управляющий кулачок
	1

	22
	
	Винт 9/64 – 40 L = 6.8
	2

	23
	
	Пружинный штифт 3.ОХ10
	1

	24
	
	Держатель
	2

	25
	
	Пружинная шайба
	4

	26
	
	Винт 3/16-32 L = 12.0
	4

	27
	
	Универсальный шарнир
	1

	28
	
	Пружина устройства обрезки нити В
	1

	29
	
	Вал устройства обрезки нити
	1

	30
	
	Штифт
	1

	31
	
	Кулачковый ролик
	1

	32
	
	Винт
	1

	33
	
	Пружина устройства обрезки нити А
	1

	34
	
	Подвесной винт
	1

	35
	
	Прижимное плечо защелки
	1

	36
	
	Винт 9/64 – 40 L = 6.8
	2

	37
	
	Распорка
	2

	38
	
	Стопорная защелка держателя, компл.
	1

	39
	
	Винт 11/64-40 L = 7.8
	2

	40
	
	Сегмент вала устройства обрезки нити
	1

	41
	
	Винт с круглой головкой
	1

	42
	
	Гайка 11/64-40
	1

	43
	
	Гайка 1/8-44
	1

	44
	
	Гайка 1/8-44
	1

	45
	
	Ролик
	1

	46
	
	Штифт
	1

	47
	
	Винт 11/64-40 L = 7.8
	2

	48
	
	Винт с круглой головкой
	1

	49
	
	Блокировочное звено
	1

	50
	
	Винт с круглой головкой
	1

	51
	
	Пружина блокировочного плеча
	1

	52
	
	Винт с круглой головкой
	1

	53
	
	Блокировочное плечо
	1

	54
	
	Держатель блокировочного плеча
	1

	55
	
	Гайка 11/64-40
	2

	56
	
	Гайка 3/16-28
	1


9. Компоненты устройства обрезки шпульной нити

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	
	Игольная пластина, компл.
	1

	2
	
	Игольная пластина
	(1)

	3
	
	Винт 9/64 – 40 L = 5.5
	(2)

	4
	
	Основание игольной пластины, компл.
	(1)

	5
	
	Лезвие устройства обрезки шпульной нити, компл.
	(1)

	6
	
	Винт
	(1)

	7
	
	Противоположный нож
	(1)

	8
	
	Винт 1/8-44 L = 3
	(2)

	9
	
	Рычаг устройства обрезки шпульной нити
	(1)

	10
	
	Винт
	(2)

	11
	
	Шайба
	(1)

	12
	
	Натяжной ролик шпульной нити
	(1)

	13
	
	Винт 9/64-40 L = 4.0
	(2)

	14
	
	Винт 9/64-40 L = 6
	4

	15
	
	Стопор пресса челночной нити
	1

	16
	
	Прижимная пластина
	1

	17
	
	Винт 11/64-40 L = 7.8
	1

	18
	
	Прижимная пластина приспособления для захвата шпульки
	1

	19
	
	Винт с круглой головкой
	1

	20
	
	Держатель приспособления для захвата шпульки
	1

	21
	
	Винт 9/64-40 L = 6
	1

	22
	
	Вал держателя  приспособления для захвата шпульки
	1

	23
	
	Расцепляющий фиксатор моталки
	1

	24
	
	Аварийный стопор
	1

	25
	
	Винт 11/64-40 L = 6
	2

	26
	
	Регулировочная пружина прижимной пластины
	1

	27
	
	Основание для установки прижимной пластины
	1

	28
	
	Звено устройства обрезки шпульной нити
	1

	29
	
	Гайка 3/16 – 28
	1

	30
	
	Регулировочный винт прижимной пластины
	1

	31
	
	Винт с круглой головкой
	1

	32
	
	Винт с круглой головкой
	1

	33
	
	Направитель шпульной нити
	1

	34
	
	Винт 9/64-40 L = 5.0
	2

	35
	
	Шайба
	2

	36
	
	Винт с круглой головкой
	1

	37
	
	Приспособление для запуска устройства обрезки шпульной нити
	1

	38
	
	Гайка 15/64-28
	1

	39
	
	Соединительное звено
	1

	40
	
	Стопорный винт
	1

	41
	
	Гайка 9/32-28
	1

	42
	
	Шарнирный штифт
	1

	43
	
	Винт 15/64-28 L = 7
	1

	44
	
	Приспособление для запуска устройства обрезки шпульной нити
	1

	45
	
	Винт с круглой головкой
	1

	46
	
	Шариковый винт
	1

	47
	
	Гайка 15/64-28
	1


10. Компоненты держателя ножа

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	
	Держатель стопорного рычага ножа
	1

	2
	
	Шайба
	2

	3
	
	Винт 11/64-40 L = 7
	2

	4
	
	Стопорный рычаг ножа
	1

	5
	
	Винт 11/64-40 L = 5
	2

	6
	
	Шарнирный штифт стопорного рычага ножа
	1

	7
	
	Проволочное соединение
	1

	8
	
	Винт 11/64-40 L = 7.8
	1

	9
	
	Ножедержатель
	1

	10
	
	Направляющая планка ножа
	1

	11
	
	Винт 11/64-40 L = 7.8
	2

	12
	
	Шарнирный штифт
	1

	13
	
	Соединительное звено ножедержателя
	1

	14
	
	Винт с круглой головкой
	1

	15
	
	Гайка 1/4 – 40
	1

	16
	
	Позиционирующий держатель ножедержателя
	1

	17
	
	Винт 11/64-40 L = 7
	2

	18
	
	Держатель ножа
	1

	19
	
	Пружинная шайба
	2

	20
	
	Винт 1/4 – 40 L = 12
	2

	21
	
	Нож 1/2 “
	1

	22
	
	Шайба
	1

	23
	
	Винт
	1

	24
	
	Управляющий рычаг держателя ножа
	1

	25
	
	Винт
	1

	26
	
	Пружина
	1

	27
	
	Винт с круглой головкой
	1

	28
	
	Управляющий рычаг держателя ножа, компл.
	1

	29
	
	Гайка 5/16 – 18
	1

	30
	
	Вал управляющего рычага ножедержателя
	1

	31
	
	Гайка 3/8 – 28
	1

	32
	
	Винт с круглой головкой
	1

	33
	
	Гайка 5/16 – 24
	1

	34
	
	Гайка коленчатого рычага ножедержателя
	1

	35
	
	Натяжная пружина
	1

	36
	
	Защелка
	1

	37
	
	Винт
	1

	38
	
	Коленчатый рычаг ножедержателя
	1

	39
	
	Смазочный фитиль
	1

	40
	
	Держатель смазочного фитиля
	1

	41
	
	Винт 9/64-40 L = 6
	1

	42
	
	Винт 15/64-28 L = 20.5
	4

	43
	
	Винт с круглой головкой
	1

	44
	
	Вал коленчатого рычага ножедержателя
	1

	45
	
	Распорка
	1

	46
	
	Конус управляющего рычага ножедержателя
	1

	47
	
	Винт
	1

	48
	
	Гайка 11/64-40
	1

	49
	
	Винт с круглой головкой
	1

	50
	
	Гайка
	1

	51
	
	Штифт
	1

	52
	
	Подвесной штифт
	1

	53
	
	Винт 15/64-28 L = 7
	1

	54
	
	Натяжная пружина
	1

	55
	
	Собачка храповика (В)
	1

	56
	
	Дифференциальный храповик  А челнока, компл. 
	1

	57
	
	Дифференциальный храповик  А челнока
	(1)

	58
	
	Подвесная пружина
	(1)

	59
	
	Пружина элемента устройства обрезки нити
	(1)

	60
	
	Натяжная пружина
	1

	61
	
	Винт с круглой головкой
	1

	62
	
	Управляющий стержень
	1

	63
	
	Натяжная пружина
	1

	64
	
	Подвесной винт
	1

	65
	
	Штифт
	1

	66
	
	Винт 9/64-40 L = 6.8
	2

	67
	
	Установочный штырь (В)
	1


	68
	
	Пружинный штифт 3X20
	1

	69
	
	Упорная шайба
	1


11. Кулачок механизма двигателя ткани & компоненты сегмента обрезки

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	
	Цилиндрическое прямозубое колесо (152)
	1

	2
	
	Втулка цилиндрического прямозубого колеса, компл.
	2

	3
	
	Штифт втулки цилиндрического прямозубого колеса
	(4)

	4
	
	Винт 3/16-28 L = 9
	(4)

	5
	
	Втулка муфты сцепления, компл.
	2

	6
	
	Винт 1/4-40 L =  6
	(2)

	7
	
	Винт 1/4-40 L =  4.2
	(2)

	8
	
	Пружина сцепления
	2

	9
	
	Управляющее червячное колесо кулачка подачи
	1

	10
	
	Управляющее червячное колесо кулачка подачи
	1

	11
	
	Масляная фетровая прокладка
	1

	12
	
	Управляющий вал кулачка подачи
	1

	13
	
	Цилиндрическое прямозубое колесо (123)
	1

	14
	
	Коническая шестерня рукоятки коленчатого рычага, левая
	1

	15
	
	Коническая шестерня рукоятки коленчатого рычага, компл.
	1

	16
	
	Винт 1/4 –40 L = 6
	(2)

	17
	
	Упорная втулка, компл.
	1

	18
	
	Винт 1/4 –40 L = 4.5
	(2)

	19
	
	Рукоятка вала коленчатого рычага
	1

	20
	
	Рукоятка коленчатого рычага
	1

	21
	
	Винт 15/64 –28 L = 4.7
	2

	22
	
	Винт 3/16 – 32 L = 6
	1

	23
	
	Рукоятка вала
	1

	24
	
	Рукоятка вала
	1

	25
	
	Управляющее зубчатое колесо кулачка подачи
	1

	26
	
	Винт 1/4 –40 L = 6
	(2)

	27
	
	Гайка
	1

	28
	
	Упорная шайба
	1

	29
	
	Вал кулачка подачи
	1

	30
	
	Кулачок подачи
	1

	31
	
	Шайба
	1

	32
	
	Винт
	1

	33
	
	Сегмент стержня устройства обрезки №1
	1

	34
	
	Сегмент стержня устройства обрезки №2 (В)
	1

	35
	
	Шайба
	14

	36
	
	Винт 11/64-40 L = 16
	10

	37
	
	Сегмент устройства обрезки
	1

	38
	
	Сегмент устройства обрезки для ослабления натяжения
	1

	39
	
	Сегмент устройства обрезки для ослабления натяжения
	1

	40
	
	Сегмент устройства обрезки №2, нижний 80
	1

	41
	
	Сегмент стержня устройства обрезки №1
	1

	42
	
	Сегмент стержня устройства обрезки №2 (В)
	1

	43
	
	Низкоскоростной кулачок
	1

	44
	
	Стопорный кулачок
	1

	45
	
	Винт 11/64-40 L = 14
	4


12. Компоненты механизма останова

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	Винт подвески
	1 

	2
	 
	Натяжная пружина
	 1

	3
	 
	Винт с круглой головкой  фиксаторного звена стержня 
	 1

	4
	 
	 Фиксаторное звено
	 1

	5
	 
	 Гайка 3/16-32
	 1

	6
	 
	 Штифт подвески фиксаторного звена
	 1

	7
	 
	 Соединительный винт фиксаторного звена
	 1

	8
	 
	 Штифт подвески стержня фиксаторного звена
	 1

	9
	 
	 Рычаг останова механизма
	 1

	10
	 
	 Устройство переключения ремня
	 1

	11
	 
	 Винт 15/64-28 L = 7
	 2

	12
	 
	 Шайба
	 2

	13
	 
	 Шайба
	 2

	14
	 
	 Шайба
	 2

	15
	 
	 Винт
	 2

	16
	 
	 Стопорная шпилька
	 1

	17
	 
	 Защелка
	 1

	18
	 
	 Шайба
	 1

	19
	 
	 Шайба
	 1

	20
	 
	 Винт 15/64-28 L = 20.5
	 1

	21
	 
	 Гайка 15/64-28
	 1

	22
	 
	 Винт 15/64-28 L = 30
	 1

	23
	 
	 Стержень фиксаторного звена
	 1

	24
	 
	 Прижимная пружина стержня фиксаторного звена
	 1

	25
	 
	 Гайка для стержня фиксаторного звена
	 1

	26
	 
	 Гайка 3/8-18
	 1

	27
	 
	 Держатель рычага механизма останова
	 1

	28
	 
	 Винт 3/8-18 L = 22.0
	 2

	29
	 
	 Штифт
	 1

	30
	 
	 Винт 15/64-28 L = 15.5
	 1


13. Компоненты рычага устройства обрезки

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	Упорная втулка, компл.
	 1

	2
	 
	Винт 11/64-40 L = 7
	 (1)

	3
	 
	Винт 11/64-40 L = 5 
	 (1)

	4
	 
	Натяжная пружина вала коленчатого рычага
	 1

	5
	 
	Вал коленчатого рычага  ручного останова 
	1

	6
	 
	Винт 11/64-40 L = 9.5
	2 

	7
	 
	Шаровая опора вала коленчатого рычага  ручного останова 
	 1

	8
	 
	Прижимная пружина вала коленчатого рычага
	 1

	9
	 
	 Стержень ручного останова
	 1

	10
	 
	 Коленчатый рычаг ручного останова, компл.
	 1

	11
	 
	 Винт 15/64-28 L = 4.7
	2 

	12
	 
	 Натяжная пружина рычага устройства обрезки
	 1

	13
	 
	 Шарнирный болт рычага устройства обрезки
	 1

	14
	 
	 Винт 15/64-28 L = 9
	 1

	15
	 
	 Гайка 15/64-28
	 1

	16
	 
	 Защелка
	 1

	17
	 
	 Винт 15/64-28 L = 20.5
	 2

	18
	 
	 Пружинная шайба
	 1

	19
	 
	 Рычаг устройства обрезки
	 1

	20
	 
	 Расцепляющая собачка
	 1

	21
	 
	 Ролик
	 1

	22
	 
	 Винт подвески
	 1


14. Компоненты подъемного рычага 

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Подъемный стержень прижимного бруса, длинный
	1 

	2
	 
	 Е-образное кольцо
	 2

	3
	 
	 Винт подвески
	 2

	4
	 
	 Рычаг, компл., передний
	 1

	5
	 
	 Звено
	 1

	6
	 
	 Шплинт
	 2

	7
	 
	 Рычаг, компл., задний
	 1

	8
	 
	 Подъемный стержень прижимного бруса
	 1

	9
	 
	 Шарнирный болт рычага устройства обрезки
	 1

	10
	 
	 Винт 15/64-28 L = 10.5
	 1

	11
	 
	 Заглушка подъемного рычага
	 1

	12
	 
	 Подъемный рычаг прижимной лапки, компл.
	 1


	13
	 
	 Пружина подъема прижимной лапки
	 1

	14
	 
	 Подвесной винт
	 2


15.  Компоненты механизма натяжения нити

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Звено механизма ослабления натяжения
	1 

	2
	 
	 Винт подвески
	 1

	3
	 
	 Рычаг механизма ослабления натяжения
	 1

	4
	 
	 Винт 1/4-40 L = 7.0
	 2

	5
	 
	 Гайка 3/16-28
	 1

	6
	 
	 Рычаг механизма ослабления натяжения
	 1

	7
	 
	 Винт 3/16-32 L = 9.5
	 1

	8
	 
	 Упорная втулка, компл.
	 1

	9
	 
	 Винт 11/64-40 L =4.5
	 (2)

	10
	 
	 Коленчатый рычаг механизма ослабления натяжения
	 1

	11
	 
	 Втулка рычага механизма ослабления натяжения
	 1

	12
	 
	 Винт подвески
	 1

	13
	 
	 Гайка 9/64-40
	 1

	14
	 
	 Втулка механизма ослабления натяжения
	 1

	15
	 
	 Резиновое кольцо
	 1

	16
	 
	 Штифт механизма ослабления натяжения, №2
	 1

	17
	 
	 Винт 11/64-40 L = 16
	 1

	18
	 
	 Контроллер натяжения №2, компл.
	 1

	19
	 
	 Датчик натяжения нити (красный)
	 (1)

	20
	 
	 Натяжная пружинная втулка
	 (1)

	21
	 
	 Натяжная пружина, красная
	 (1)

	22
	 
	 Прижимная лапка диска натяжения нити
	 (1)

	23
	 
	 Диск натяжения нити
	 (2)

	24
	 
	 Натяжной штырь № 2
	 (1)

	25
	 
	 Нитепритягательная пружина
	 (1)

	26
	 
	 Гнездо натяжного штыря
	 (1)

	27
	 
	 Винт 9/64-40 L = 5.5
	 (1)

	28
	 
	 Вал рычага механизма ослабления натяжения
	 1

	29
	 
	 Винт 11/64-40 L = 7.8
	 1

	30
	 
	 Проволочный крючок для протяжки нити
	 1

	31
	 
	 Контроллер натяжения № 1, компл.
	 1

	32
	 
	 Датчик натяжения нити (красный)
	 (1)

	33
	 
	 Натяжная пружинная втулка
	 (1)

	34
	 
	 Натяжная пружина № 1
	 (1)

	35
	 
	 Прижимная лапка диска натяжения нити
	 (1)

	36
	 
	 Диск натяжения нити
	 (2)

	37
	 
	 Штифт механизма ослабления натяжения, № 1
	 (1)

	38
	 
	 Натяжной штырь № 1
	 (1)

	39
	 
	 Гайка 1/4-24
	 (1)

	40
	 
	 Плечо механизма ослабления натяжения, компл.
	1 

	41
	 
	 Винт  1/4-40 L = 8.5
	 (1)

	42
	 
	 Винт 15/64-28 L = 12
	 1

	43
	 
	 Пластина нитенаправителя
	 1

	44
	 
	 Пружина
	 1

	45
	 
	 Упорная втулка
	 1

	46
	 
	 Винт 9/64-40 L = 4.5
	 (2)

	47
	 
	 Стержень механизма ослабления натяжения
	 1

	48
	 
	 Пружинный штифт 3 х 18
	 1

	49
	 
	 Винт 11/64-40 L = 7
	 1

	50
	 
	 Отверстие
	 1

	51
	 
	 Плечевой нитенаправитель 
	 1

	52
	 
	 Винт 9/64-40 L = 6.8
	 1

	53
	 
	 Нитенаправитель иглодержателя
	 1

	54
	 
	 Винт 11/64-40 L = 7.8
	 1

	55
	 
	 Натяжной нитенаправитель, №2
	 1

	56
	 
	 Нитенаправитель
	 1

	57
	 
	 Гайка 9/64-40
	 2


16. Компоненты пускового звена

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Пусковое звено, дополн.
	1 

	2
	 
	 Пусковое звено, компл.
	 (1)

	3
	 
	 Предохранительное основание
	 (1)

	4
	 
	 Винт 11/64-40 L = 7
	 (1)

	5
	 
	 Шарнирный штифт
	 1

	6
	 
	 Винт 15/64-28 L = 9
	 1

	7
	 
	 Винт подвески
	 2

	8
	 
	 Гайка 15/64-28
	 2

	9
	 
	 Управляющий стержень пускового звена 
	 1

	10
	 
	 Винт подвески
	 1


17. Компоненты механизма смазки

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Держатель масляной фетровой прокладки
	 1

	2
	 
	 Фетровая прокладка для слива масла (А)
	 1

	3
	 
	 Сливная трубка для масла
	 1

	4
	 
	 Держатель кабеля
	 1

	5
	 
	 Винт 11/64-40 L = 7
	 1

	6
	 
	 Смазочный фитиль
	 1

	7
	 
	 Трубчатый направитель (А)
	 1

	8
	 
	 Виниловая трубка
	 1

	9
	 
	 Виниловая трубка
	 1

	10
	 
	 Виниловая трубка
	 1

	11
	 
	 Соединительный винт
	 4

	12
	 
	 Прокладка
	 4

	13
	 
	 Штифт
	 1

	14
	 
	 Штифтовая пружина
	 1

	15
	 
	 Упорная пластина
	 1

	16
	 
	 Винт 15/64-28 L = 7
	 1

	17
	 
	 Направитель фетровой прокладки
	 1

	18
	 
	 Винт 11/64-40 L = 7
	 1

	19
	 
	 Фетровая масляная прокладка
	 1

	20
	 
	 Поддон картера
	 1

	21
	 
	 Винт 11/64-40 L = 5
	 1

	22
	 
	 Нетканое полотно
	 1

	23
	 
	 Фетровая масляная прокладка
	 1

	24
	 
	 Фетровая масляная прокладка 
	 1

	25
	 
	 Смазочный фитиль
	 1

	26
	 
	 Защитный экран
	 1

	27
	 
	 Винт 11/64-40 L = 5
	 1

	28
	 
	 Виниловая трубка
	 3

	29
	 
	 Смазочный фитиль
	 1

	30
	 
	 Основание масляного насоса
	 1

	31
	 
	 Винт
	 1


	32
	 
	 Фильтр
	 2

	33
	 
	 Фетровая масляная прокладка 
	 1

	34
	 
	 Пружина
	 1

	35
	 
	 Экран фильтра
	 1

	36
	 
	 Держатель втулки
	 1

	37
	 
	 Винт 9/64-40 L = 8.5
	 1

	38
	 
	 Гайка 9/64-40
	 1

	39
	 
	 Защитный экран
	 1

	40
	 
	 Винт 11/64-40 L = 5
	 2

	41
	 
	 Фетровая масляная прокладка 
	 1


18. Компоненты моталки

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Механизм натяжения моталки, компл.
	 1

	2
	 
	 Натяжная гайка моталки
	 (1)

	3
	 
	 Натяжная пружина моталки
	 (1)

	4
	 
	 Натяжной диск моталки
	 (2)

	5
	 
	 Натяжной штырь моталки
	(1)

	6
	 
	 Гайка 11/64-40
	 (1)

	7
	 
	 Держатель механизма натяжения моталки
	 (1)

	8
	 
	 Винт 11/64-40 L = 7.8 
	2

	9
	 
	 Шайба
	2

	10
	 
	 Моталка, компл.
	1

	11
	 
	 Держатель моталки
	 (1)

	12
	 
	 Гайка 11/64-40
	 (1)

	13
	 
	 Гайка 15/64-28
	 (1)

	14
	 
	 Пружина моталки
	 (1)

	15
	 
	 Винт подвески
	 (1)

	16
	 
	 Пружина останова намотки шпульки
	 (1)

	17
	 
	 Винт 9/64-40 L = 6
	 (3)

	18
	 
	 Основание Вала шкива
	 (1)

	19
	 
	 Вал моталки
	 (1)

	20
	 
	 Втулка
	 (1)

	21
	 
	 Винт подвески
	 (1)

	22
	 
	 Втулка вала моталки
	 (1)

	23
	 
	 Винт 3/16-28 L = 7
	 (2)

	24
	 
	 Управляющий шкив моталки
	 (1)

	25
	 
	 Шайба
	 (1)

	26
	 
	 Защелка моталки
	 (1)

	27
	 
	 Направительная пружина шпульки
	 (1)

	28
	 
	 Винт 9/64-40 L = 4.5
	 (2)

	29
	 
	 Регулировочный винт
	 (1)

	30
	 
	 Гайка 1/8-44
	 (1)

	31
	 
	 Винт подвески
	 (1)

	32
	 
	 Винт 11/64-40 L = 7.8
	 2


19. Компоненты преобразователя скорости

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Шайба
	 3

	2
	 
	 Винт 15/64-28 L = 20.5
	 3

	3
	 
	 Преобразователь скорости, компл.
	 1

	4
	 
	 Держатель преобразователь скорости
	 (1)

	5
	 
	 Гайка 3/8-28
	 (2)

	6
	 
	 Винт 1/4-40 L = 12
	 (2)

	7
	 
	 Высокоскоростная шайба для подшипника
	 (1)

	8
	 
	 Стопорный винт, компл.
	 (1)

	9
	 
	 Гайка 15/64-28
	 (1)

	10
	 
	 Держатель сдвижной заглушки
	 (1)

	11
	 
	 Винт 15/64-28 L = 14
	 (2)

	12
	 
	 Подшипник
	 (2)

	13
	 
	 Стопорное кольцо 35
	 (2)

	14
	 
	 Ускоряющий шкив
	 (1)

	15
	 
	 Винт 15/64-28 L = 7
	 (2)

	16
	 
	 Высокоскоростной шкив
	 (1)

	17
	 
	 Подшипник
	 (2)

	18
	 
	 Низкоскоростной шкив
	 (1)

	19
	 
	 Вал преобразователя скорости
	 (1)

	20
	 
	 Муфта
	 (1)

	21
	 
	 Шайба
	 (1)

	22
	 
	 Винт 15/64-28 L = 12
	 2

	23
	 
	 Натяжная пружина устройства переключения
	 1

	24
	 
	 Основание устройства переключения, компл.
	 1

	25
	 
	 Основание устройства переключения
	 (1)

	26
	 
	 Гайка 15/64-28
	 (3)

	27
	 
	 Пружина кулачка устройства переключения
	 (1)

	28
	 
	 Гайка 1/4-24
	 (2)

	29
	 
	 Каркас для пружины
	 (1)

	30
	 
	 Управляющее плечо устройства переключения
	 (1)

	31
	 
	 Винт управляющего плеча устройства переключения
	 (3)

	32
	 
	 Роликовый  штифт
	 (1)

	33
	 
	 Кулачковый ролик
	 (1)

	34
	 
	 Винт
	 (1)

	35
	 
	 Установочная пластина устройства переключения
	 (1)

	36
	 
	 Винт подвески
	 (2)

	37
	 
	 Плечо устройства переключения
	 (1)

	38
	 
	 Устройство переключения преобразователя скорости
	 (1)

	39
	 
	 Винт
	 (2)

	40
	 
	 Штифт устройства переключения
	 (1)

	41
	 
	 Гайка 15/64-28
	 (1)

	42
	 
	 Основание кулачка устройства переключения
	 (1)

	43
	 
	 Винт
	 (2)

	44
	 
	 Кулачок устройства переключения
	 (1)

	45
	 
	 Подвесной штифт
	 (1)


20. Компоненты шкива натяжения

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Шкив натяжения, компл.
	1

	2
	 
	 Держатель шкива натяжения
	 (1)

	3
	 
	 Гайка 15/64-28
	 (1)

	4
	 
	 Рычаг натяжения
	 (1)

	5
	 
	 Пружина пускового рычага прижимного бруса 
	 (1)

	6
	 
	 Зажимной кулачок
	 (1)

	7
	 
	 Винт подвески
	 (1)

	8
	 
	 Храповик
	 (1)

	9
	 
	 Винт 11/64-40 L = 7
	 (2)

	10
	 
	 Втулка рычага
	 (1)

	11
	 
	 Натяжная пружина
	 (1)

	12
	 
	 Звено натяжного шкива
	 (1)

	13
	 
	 Винт подвески
	 (1)

	14
	 
	 Подшипник
	 (1)

	15
	 
	 Натяжной шкив
	 (1)

	16
	 
	 Винт подвески
	 (1)

	17
	 
	 Винт 15/64-40 l = 14
	 2


21. Компоненты защитной игольной пластины

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Предохранительная пластина, компл.
	1 

	2
	 
	 Предохранительная пластина
	 (1)

	3
	 
	 Винт 11/64-40 L = 7
	 (2)

	4
	 
	 Установочная пластина предохранительной пластины
	 (1)

	5
	 
	 Стопорный штифт
	 (1)

	6
	 
	 Винт подвески D=6 H=4
	 (1)

	7
	 
	 Тарельчатая пружина
	 (1)

	8
	 
	 Шайба 6.5 х 13 х 0.8
	 (1)

	9
	 
	 Регулировочная станина предохранительной пластины
	 (1)

	10
	 
	 Винт 11/64-40 L = 10.5
	 (1)


22. Компоненты шкива мотора

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Установочный болт
	4 

	2
	 
	 Распорка
	 4

	3
	 
	 Основание мотора
	 1

	4
	 
	 Шайба
	 4

	5
	 
	 Гайка
	 8

	6
	 
	 Шкив мотора
	 1

	7
	 
	 Шкив мотора
	 1

	8
	 
	 Винт
	 2

	9 - 10
	 
	 Ремень клиновой 42 дюйма, 44 дюйма
	 1

	11
	 
	 Ремень
	 1


23. Компоненты станины для нитей

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Станина для нитей, компл.
	1

	2
	 
	 Резиновая крышка для стержня опоры бобины
	 (1)

	3
	 
	 Гайка М6 L=16
	 (2)

	4
	 
	 Плечевое соединение нитенаправителя
	 (2)

	5
	 
	 Нитенаправитель, компл., В
	 (1)

	6
	 
	 Стержень для опоры бобины, верхний 
	 (1)

	7
	 
	 Соединение стержня опоры бобины
	 (1)

	8
	 
	 Гайка М5
	 (2)

	9
	 
	 Винт М5 L=14
	 (2)

	10
	 
	 Стержень для опоры бобины, нижний
	 (1)

	11
	 
	 Замок бобины
	 (2)

	12
	 
	 Штифт бобины
	 (2)

	13
	 
	 Прокладка опоры бобины
	 (2)

	14
	 
	 Опора бобины
	 (2)

	15
	 
	 Опора бобины, компл.
	 (1)

	16
	 
	 Гайка
	 (2)


	17
	 
	 Шайба 16
	 (2)

	18
	 
	 Пружинная шайба 16
	 (1)

	19
	 
	 Скоба
	 (3)

	20
	 
	 Резиновая шайба
	 (2)

	21
	 
	 Пружинная шайба
	 (2)

	22
	 
	 Гайка М6
	 (2)


24. Особые детали для моделей GF11018-2 и GF11018-3

	№
	Код детали
	Описание
	Кол-во

	1
	 
	 Держатель затвора рабочей скобы, компл.
	 1

	2
	 
	 Нож 1”
	 1

	3
	 
	 Направитель вала, регулирующего длину
	 1

	4
	 
	 Цилиндрическое прямозубое колесо (100)
	 1

	5
	 
	 Цилиндрическое прямозубое колесо (190)
	 1

	6
	 
	 Затвор рабочей скобы
	 1

	7
	 
	 Затвор рабочей скобы
	 1

	8
	 
	 Несущий элемент рабочей скобы
	 1

	9
	 
	 Держатель затвора рабочей скобы, компл.
	 1

	10
	 
	 Нож 1- 1/4"
	 1

	11
	 
	 Направитель вала, регулирующего длину
	 1

	12
	 
	 Цилиндрическое прямозубое колесо (88)
	 1

	13
	 
	 Цилиндрическое прямозубое колесо (212)
	 1

	14
	 
	 Затвор рабочей скобы
	 1

	15
	 
	 Затвор рабочей скобы
	 1

	16
	 
	 Несущий элемент рабочей скобы
	 1


25. Сменные детали

(1) Таблица заменяемых зубчатых колес

	Малое зубчатое колесо
	Большое зубчатое колесо

	
	

	Уста-новка
	№ стежка
	№ детали
	№ стежка
	№ детали

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(2) Таблица деталей, используемых при работе с ножами

	
	Нож
	Затвор рабочей скобы
	Игольная пластина

	
	А
	В
	С

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



































