Основной  метод  вышивания
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Пример: Вышиваем
1. Дисплей порядка использования цветных нитей.
Показывает порядок использования нитей.
Нити будут использоваться в следующей последовательности

желтый -» оранжевый –» льняной –»и т. д.
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1. Заправьте машину нитью первого используемого цвета и пропустите ее через отверстие в лапке для вышивания «Q».
2. Слегка потяните конец нити, пропущенный в отверстие лапки, левой рукой. Не натягивайте нить сильно.
 
ВНИМАНИЕ
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Слишком сильно натянутая нить может стать причиной поломки иглы.
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