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4. Вставьте основную ткань, на которую Вы собираетесь прикрепить аппликацию и следуйте следующему запросу "Applique Position." (Расположение аппликации).
*  Используйте нить того же цвета, которым Вы будете пришивать аппликацию.
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5. Нанесите на изнаночную ткань вырезанной аппликации (шаг 2) тонкий слой клея или специальный спрей и разместите аппликацию на основной ткани, совместив ее с контурами строчки, прошитой в соответствии с запросом "Applique Position" (Расположение аппликации, шаг 4).

6. После того как Вы прикрепили аппликацию, шейте,           следуя запросу "Appliquе” (Аппликация).
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7. Для продолжения вышивания, смените нить в соответствии с запросом на дисплее.
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