TYPICAL

GC20616

шВейная машина челночного стежка

с верхним и нижним роликовым игольным двигателем ткани

GC20616

Одна игла, вертикальный челнок, верхний и нижний роликовый двигатель ткани, игольный двигатель ткани

НАЗНАЧЕНИЕ:

· Для шитья ламиниованных материалов, кожи, винила, пластиковых изделий, брезента и текстиля и т.п.

· Предназначены для шитья изогнутых и криволинейных изделий таких, как шляп, обуви, сумок и дамских сумочек.

GC20616

ОСОБЕННОСТИ:

· Конструкция шарикоподшипника и игольчатого подшипника обеспечивает простоту эксплуатации машины

· Вертикальный челнок и автоматическая смазка

· Верхний и нижний ведущий ролик обеспечивает постоянную длину стежка

· Встроенное устройство для намотки шпульки

· Роликовая прижимная лапка предназначена для шитья изогнутых изделий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель
	Макс. скорость шитья (s.p.m.)
	Макс. длина стежка (мм)
	Зазор под прижимной лапкой (мм)
	Ход игловодителя (мм)
	Игла (стандартная)

	GC20616
	2000
	5
	9 (коленом)

7 (вручную)
	38
	DP x 5 14#


	Модель
	Диаметр ролика (мм)
	Размер платформы

(мм)
	Размер рабочего стола

(мм)

	GC20616
	36
	518 x 177
	260 x 110


ПРИМЕЧАНИЕ:

(1) Скорость шитья зависит от нити, материала и выполняемой операции

(2) Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.

