Технические характеристики

· Система предназначена не для магазинов розничной продажи одежды, а для использования в офисах и дома;

· она легка в эксплуатации; предназначена для разглаживания складок;

· с момента включения агрегата проходит примерно 1 мин 30 с, прежде чем появляется пар;

· двойная предохранительная система термостата и предохранитель, предупреждающий перегревание агрегата.

Способ использования

· установить брюки и вешалку для брюк (рис. 1);

· залить чистую воду, используя небьющуюся емкость, и подключить агрегат к сети питания 220 В (рис. 2);

· после включения главного выключателя через 1 – 2 минуты можно начать пользоваться паровым агрегатом;

· поставить основание парового агрегата на пол и использовать головку парового агрегата, перемещая ее вверх, для того чтобы пар не пошёл в обратном направлении (рис. 3);

· не вешать вешалки с одеждой на крюк парового агрегата (рис. 4);

· слить воду и почистить емкость для воды и ее чашу, если Вы снова хотите заполнить емкость водой (рис. 5).

· Электрические характеристики: 220 В / 110 В; 1,150 Вт

· Размеры: 400 х 240 х 500 мм

· Вес: 8 кг

