КDX – 1

1. Введение

Машина для разглаживания швов на кожаных изделиях является запатентованным вспомогательным швейным оборудованием. Разглаживание швов осуществляется при пропускании кожи через верхний и нижний ролики и распрямляющую колодку. Способна заменить традиционный процесс разглаживания швов вручную. Это не только значительно улучшает условия работы и повышает ее эффективность, но и обеспечивает высокий уровень качества готового изделия.

Применяется для изделий из кожи, таких как одежда, сумки, обувь и др.

2. Технические характеристики 

Макс. скорость
40 /мин

Размер ролика
25/45 мм

Высота подъема лапки
6 мм (вручную); 12 мм (коленоподъемником)

Напряжение
380/220 В

Мощность мотора
90 Вт

Отношение скорости 
1 : 50

Рабочее пространство
280х135

· перед началом эксплуатации почистите и смажьте машину;

· имеет верхний и нижний ролики и распрямляющую колодку;

· эксплуатируйте машину, как показано на рисунке;

· подключайте электропровод, как показано в приложении. 

