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6.  Заправьте нить, следуя последовательности номеров, указанных на машине.
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7. Заправьте нить справа налево в шарнирный нитепротягиватель

1. Шарнирный нитепротягиватель
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8. Заправьте нить в ушко иглы спереди . Для удобства, держите коней нити левой рукой и заправляйте нить в ушко правой рукой.
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