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Использование функции настройки

Используйте клавишу для изменения установок машины (положение иглы при

Остановке машины, скорость вышивания, открытие экранов и т.д.)
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1. Выберите положение иглы (когда машина не работает, игла должна быть опущена или поднята).
2.Определите, нужно ли использовать рычаг управления скоростью шитья и регулятор ширины зигзага (см. стр. 3-34).
3. Коррекция знаковых или декоративных строчек (см. стр. 4-12).
4. Выбор одного из восьми дисплеев при использовании функции вышивания (см. стр. 5-43).
5. Изменение дисплея цвета нити на экране вышивания. Указатель номера нити; цвета нити при вышивании (см. стр. 5-42).
6. Настройка максимальной скорости вышивания (см. стр. 5-41).

7. Указатель версии программы.
Примечание:

 На Вашей машине установлена Версия 1.0 . Для обновления версии, проконсультируйтесь с авторизованным дилером или на сайте www.brother.com.
Нажмите клавишу                             для перехода к следующему экрану.
1. Изменение яркости жидкокристаллического дисплея (см. стр. 1-16).

2. Выключатель зуммера (ON/OFF)

3. Выключатель лампочки (ON/OFF)

4.Открыти/закрытие дисплея (ON/OFF)

5. Изменение языка дисплея (см. стр. 1-18).
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