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Коммерческое предложение.

DELVIR WDC PLUS – профессиональный ковровый экстрактор, пригодный для универсального применения на предприятиях оптовой и розничной торговли, в автосалонах, гостиницах, в различных организациях.

• Система охлаждения двигателя всасывания обеспечивает высокий ресурс работы аппарата;

• 4 пластиковых колеса обеспечивают отличную маневренность;

• Ударопрочная платформа оберегает от повреждений как сам аппарат, так и стены, предметы оборудования и обстановки;

• Бак из хромированной стали предотвращает возникновение коррозии и механических повреждений.
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Технические характеристики.
	Исполнение корпуса
	Мощность, Вт
	Расход помпы, л/мин
	Объем бака, л
	Объем бака для моющего средства, л
	Масса с упаковкой, кг
	Габариты упаковки, см

	Пластик
	1200
	0,8
	32
	11
	16
	52х43х80


Страна производитель - Италия. Гарантийное обслуживание - 1 год.       

Цена со склада в Москве:

Моющие средства.
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Моющее средство MERIDA TAPEX для тщательной очистки текстильных и ковровых настилов вытяжным методом. Отлично удаляет загрязнения и пятна. Не содержит оптических отбеливающих веществ. Легко пропитывает очищаемые поверхности. Нейтрализует микробы, придает приятный освежающий запах. Средство с низким пенообразованием. Разбавлять водой в соотношении 1:20–1:40. Упаковка: бутылка 1 л.
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Дополнительные аксессуары.
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Комплект аксессуаров для сухой уборки.
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Полиэстеровый фильтр-корзина для сухой уборки.
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Телескопическая трубка позволяет устанавливать нужную длину для каждой операции по уборке. 
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Круглая насадка с натуральным ворсом для деликатной уборки оргтехники (мониторов, экранов телевизоров).
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