Моечный аппарат без подогрева воды KC5025.
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	Модель
	Давление, бар
	Расход, л/мин
	Мощность эл. дв-ля, кВт
	Напряжение, В
	Частота вращения, об/мин
	Масса, кг
	Габариты, см

	КС 5025
	250
	20
	11
	400
	1400
	112
	87х69х88


Технические характеристики.

Модель DELVIR K5025 является аппаратом профессиональной серии. Аппарат применяется на автомобильных мойках, строительных объектах, при проведении реставрационных работ и т.д. Никелированная головка насоса обеспечивает высокую антикоррозионную стойкость. 

Надежная система управления «By Pass» защищает аппарат от нежелательных нагрузок связанных с пусковыми режимами. А система «Thermic valve system» позволяет разгрузить систему «By Pass» при повышении температуры воды.

Дополнительные аксессуары значительно расширяют сферу применения: пескоструйная насадка для удаления старой краски, ржавчины с металлических и других видов поверхностей; шланг для прочистки труб позволяет прочищать сточные и канализационные трубы.
Цена со склада в Москве: 26869.50 руб.

