· Если натяжение верхней нити слишком слабое
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(лицо)
(изнанка)
При слабом натяжении нити, на лицевой стороне ткани появятся петельки, а также будет видно, что строчка слабая.






  Для того, чтобы увеличить натяжении нити, нажмите «+»

Настройка скорости вышивания
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1.  Нажмите клавишу
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22. С помощью клавиш                 на дисплее

иизмените максимальную скорость вышивания,

  выбрав из 3-х возможных скоростей.

* *”SPM”  - число стежков, выполняемых за одну минуту.
*        
 3. После того, как Вы выбрали скорость вышивания, нажмите “close”.
+
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